汽車修護 丙級 
工作項目01：器具使用與保養(15題)
1. (2) 使用活動扳手時，應以下列何者受力轉動邊固定邊螺紋活動邊。
2. (2) 拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用開口扳手梅花扳手棘輪扳手活動扳手。
3. (2) 螺絲攻為攻製內螺紋的刀具，通常相同尺寸的螺絲攻為：2 支3 支4 支5 支 組成一組。
4. (2) 0.001 吋等於0.254mm0.0254mm0.00254mm0.000254mm。
5. (3) SI 單位系統中(國際制單位系統)汽車上常用壓力單位為kg/cm psikPaN-m。
6. (4) 測量軸端間隙和齒隙的最好工具是游標卡尺間隙規內徑測微器測微指示錶(千分錶)。
7. (4) 下圖所示之測微器之讀數為15.36mm15.86mm17.86cm17.36mm。
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8. (2) 扭力扳手可用於拆卸螺絲專用於鎖緊螺絲可用於拆卸和鎖緊螺絲專用於拆卸一般扳手扭不動之螺絲。
9. (2) 精度1/20 之游標卡尺，可讀出的最小尺寸為0.020.050.100.2 mm。
10.(4) 一般游標卡尺無法直接測量的項目深度階段差內徑錐度。
11.(2) 下圖所示游標卡尺之讀數為49.44mm27.44mm27.42mm47.42mm。
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12. (3) 修護手冊上規定汽缸蓋螺絲鎖緊扭力為5kg-m，但某甲手上拿的是國際制(SI)扭力扳手，請問某甲欲鎖緊汽缸蓋螺絲時，應鎖到98724939 N-m。
13. (4) 使用扭力扳手鎖緊螺絲時，其施力方向應與扳手柄中心線成45°60°80°90°。
14. (4) 下列何者單位換算不正確？1Pa=1N/m 1kg/cm =98kPa1cm-Hg=0.0136kg/cm 1kg-m=14.7ft-lb。

15. (3) 下列有關汽缸壓縮壓力錶使用之敘述，何者錯誤？發動引擎使達到正常工作溫度將每一缸之火星塞拆下並裝上壓力錶將點火線圈（＋）端接線搭鐵搖轉引擎直至壓力錶指針不再升高為止。
工作項目02：定期保養(10題)
1. (2) 汽車定期保養時引擎機油的選擇標準是夏天使用SAE 號數較低，冬天使用SAE 號數較高的機油更換機油之前必須發動引擎，使其到達正常工作溫度後，熄火後再更換以API 服務分類等級之機油，其中SD 級優於SF 級為防止機油漏失，油底殼放油螺絲應儘量鎖緊。
2. (2) 下列哪一黏度等級不適用車用機油？SAE30SAE75-90SAE5W-30SAE10W-40。
3. (2) 按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？檢查空氣濾清芯子檢查噴油嘴檢查燃油油管檢查火星塞。
4. (3) 汽車定期檢查保養表中，10000km 時動力轉向機液壓油油量檢查之服務代號為「I」表示更換清潔檢查調整。
5. (4) 汽車定期檢查保養表中，30000km 時汽車輪胎檢查之服務代號為「A」表示更換清潔潤滑調整。
6. (4) 每次做汽車定期保養時，在輪煞車部份必須檢查碟盤厚度碟盤偏擺度碟盤不平度煞車片厚度。
7. (3) 按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？更換煞車來令片更換正時皮帶更換避震器更換風扇皮帶。
8. (3) 按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？更換火星塞更換機油濾清器更換發電機檢查輪胎氣壓。
9. (4) 依政府環保法規規定，汽車廢氣排放有關零組件其廠家保固期限為1 年2 萬公里2 年3 萬公里3 年5 萬公里5 年8 萬公里。
10. (4) 汽車定期保養表中服務代號為「C」表示機件需要更換調整檢查清潔。
工作項目03：汽車引擎修護(85題)
1. (1) 氣門腳間隙增大，氣門關閉時間會增長減短不變漏氣。
2. (1) 氣門大部分熱量從何處散去氣門面氣門腳氣門桿氣門頭中心。
3. (4) DOHC 引擎，其首字英文“D＂是表示DepartDownDriveDouble。
4. (3) 液壓式氣門舉桿的作用油是煞車油液壓油引擎機油齒輪油。
5. (4) 活塞與汽缸壁間之間隙是指活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙活塞環槽部位與汽缸壁之間隙活塞銷轂部位與汽缸壁之間隙活塞裙與汽缸壁之間隙。
6. (1) 新軸承片放入軸承座中兩端稍為高出時為正常現象不正常應磨平表示軸承片太大不能用表示軸承座太小應擴大。
7. (3) SOHC 引擎，其首字英文字“S＂是表示SimpleSampleSingleSensor。
8. (2) 氣門啟閉機構距離最短的為OHVOHCL 型T 型 引擎。
9. (4) 引擎運轉時，溫度較高之機件為活塞進氣門汽缸壁排氣門。
10. (3) 點火順序為1-3-4-2 的直列4 缸引擎，當第4 缸位於壓縮上死點時，除可調整第4 缸的進排氣門間隙外，還可調整第一缸進氣門，第二缸排氣門第二缸進氣門，第三缸排氣門第三缸進氣門，第二缸排氣門第三缸進氣門，第一缸排氣門。
11. (1) 活塞壓縮環中，有一條表面較光亮者，應安裝在第一道環第二道環第三道環第四道環。
12. (4) 使用塑膠量絲可測量汽缸失圓汽缸斜差軸彎曲度主軸承油膜間隙。
13. (3) 活塞頂上有記號或缺口時，此記號或缺口應朝向壓縮衝擊面動力衝擊面引擎前方引擎後方。
14. (1) 檢查汽缸蓋不平度的量具為直定規、厚薄規千分錶測微器深度規。
15. (2) 拆卸汽缸蓋螺帽或螺絲時應由中間向外外向中間前向後後向前 按修護手冊順序拆卸。
16. (4) 引擎軸承磨損可由下列何種現象判斷引擎停轉油壓過高引擎過熱機油壓力過低。
17. (3) 六缸引擎，點火順序是142635，第一缸剛爆發時，那些氣門間隙可以調整第1.2.4 缸進氣門，第1.3.5 缸排氣門第1.2.3 缸進氣門，第1.5.6 缸排氣門第1.3.5 缸進氣門，第1.2.4 缸的排氣門第1.2.3 缸進氣門，第4.5.6 缸排氣門。
18. (3) 汽缸磨損須搪缸時，其汽缸的正確中心應在活塞上死點下約1 吋位置汽缸口凸緣位置活塞下死點活塞環岸以下位置活塞行程二分之一位置。
19. (4) 連桿軸承須有適當間隙，其主要原因是使連桿容易轉動增加扭力增加馬力建立油膜。
20. (4) 檢查氣門彈簧應測量直角度、自由長度硬度、自由長度及彈力直角度、彈力及硬度自由長度、直角度及彈力。

21. (4) 測量曲軸軸向游隙應在每一道主軸承最前及最後兩道主軸承最少三道主軸承止推主軸承 測量之。
22. (4) 鎖緊汽缸蓋螺絲之順序必須由左向右由右向左由外向中間由中間向外 按修護手冊順序鎖緊。
23. (1) 拆卸汽缸蓋螺絲時，應該依正確次序將每一螺絲先扭鬆（少於半轉）先扭開1 轉先扭開2 轉先扭開3轉。
24. (2) 氣門上有IN 字表示該氣門用在E 型引擎為進氣門為排氣門指示氣門。
25. (2) 使用塑膠量絲測量連桿軸承間隙時，軸承蓋不需要依規定扭力需要依規定扭力依規定扭力加10％任意 鎖緊。
26. (3) 當活塞在洛克位置時，其代表意義為活塞在上死點位置時活塞曲軸都在不動位置時活塞不動，但曲軸可以左右轉動約15 度時活塞在下死點位置時。
27. (3) 部分引擎氣門採用二支氣門彈簧，其主要目的是增強彈力一支在低速時使用，一支在高速時使用避免產生諧震防止氣門漏氣。
28. (4) 氣門上溫度最高的地方是氣門腳氣門桿氣門頸氣門頭。
29. (1) 測量曲軸軸頸油膜間隙，下列那一種量具最正確？塑膠量絲鋼尺厚薄規千分錶。
30. (2) 技師甲說：「拆卸連桿與活塞時並不須按順序擺放，因為它們具有互換性」；技師乙說：「拆卸連桿與活塞須按順序擺放，以確保正確地組裝」。請問何者正確？技師甲技師乙兩者皆對兩者皆錯。
31. (3) 測量活塞環邊間隙(Side Clearance)採用何種量具？千分錶外徑測微器厚薄規塑膠規。

32. (2) 機油產生密封作用，最顯著的機件部位是連桿與曲軸活塞環與汽缸壁氣門與氣門座氣門桿與搖臂。

33. (3) 轉子式機油泵，內轉子與外轉子之頂部間隙變大時，則壓力升高溫度升高壓力降低壓力不變。
34. (1) 油底殼之機油呈乳白色狀表示滲入水份滲入汽油滲入機油機件嚴重磨損。
35. (1) 汽油引擎的吹漏氣若進入曲軸箱，則易使機油被沖淡增加機油油膜強度使機油嚴重減少使機油黏度增加。

36. (2) 除了潤滑引擎機件及作為冷卻劑外，機油還必須增加活塞環與汽缸間隙，使阻力更低幫助活塞環與汽缸之氣密，減少漏氣較不會產生爆震容易蒸發，引擎溫度較低。

37. (2) 壓力式水箱蓋的主要功用為降低冷卻水的沸點提高冷卻水沸點防止冰凍增加水箱容量。

38. (2) 水冷式引擎比氣冷式引擎之優點為引擎溫熱時間短冷卻效果佳保養容易系統造價較便宜。
39. (1) 壓力式水箱蓋的作用壓力，一般約0.5～12～2.53～3.54～4.5 kg/cm 。
40. (4) 一般汽車的冷卻系通常使用壓力式冷卻系統，其節溫器以電動式雙金屬熱偶式摺盒式臘丸式 使用最多。
41. (4) 冷卻系中之節溫器，在台灣可以拆除不用用與不用均可必須拆除必須使用。
42. (2) 水箱經常發現接縫處迸裂漏水，可能的原因為水泵打水壓力太高壓力蓋損壞水套堵塞節溫器不能打開。
43. (1) 壓力式冷卻系統由水箱蓋水箱水泵節溫器 來提升冷卻系統的壓力。
44. (3) 節溫器關閉時，冷卻水不流動只在水套與水箱間流動只在水套與水泵間流動只在水泵與水箱間流動。

45. (2) 理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是HC 和COH O 和H O 和HCH O 和CO。
46. (2) 引擎冷車啟動時，空氣與燃料混合比約多少？5～78～1012～1416～18 :1。
47. (4) 與汽油引擎爆震關係最大的是汽油的十六烷值黏度雷氏蒸氣壓辛烷值。
48. (4) 95 無鉛汽油與92 無鉛汽油最主要差異是熱值燃點鉛含量辛烷值。
49. (2) 引擎排氣管放炮的原因是混合氣過稀混合氣過濃點火太早漏氣。
50. (1) 汽油噴射引擎之噴油嘴阻塞會造成混合氣過稀混合氣過濃油壓過高油壓過低。
51. (4) 汽油噴射系統中，能保持燃油壓力一定的是空氣流量計脈動緩衝器電壓計油壓調節器。
52. (3) 具有混合比回饋控制作用之感知器是引擎水溫感知器車速感知器含氧感知器空氣流量計。
53. (1) 汽油噴射系統中水溫感知器於水溫高時電阻小水溫高時電阻大水溫低時電阻小冷時控制噴油量少。

54. (1) 汽油引擎燃油噴射系統若採用順序噴射方式噴油時，則在那一個工作行程前，才有燃料噴出進氣行程壓縮行程動力行程排氣行程。
55. (4) 一般引擎其混合氣能進入汽缸內主要是靠大氣壓力真空吸力增壓器推力大氣壓力與真空吸力。

56. (3) 引擎水箱電動風扇之作用，是由何者控制水泵之壓力節溫器水溫感知器水箱壓力。
57. (1) 汽油噴射引擎噴油嘴之噴油時間是以下列何者為單位msμsksns。
58. (3) 下列何者不是汽油噴射引擎量測進氣量之元件？進氣岐管絕對壓力感知器轉速感知器水溫感知器空氣流量感知器。
59. (2) 下列有關汽油噴射引擎轉速感知器訊號提供電腦(PCM)之控制項目，何者錯誤？噴油量節氣門開啟度變速箱換檔時機點火提前時間。
60. (2) 汽油噴射引擎之進氣岐管絕對壓力感知器(MAP)作用是量測噴油量進氣量排氣量點火時間。
61. (1) 汽油噴射引擎水溫感知器之作用，當引擎溫度低時，會使噴油量增加噴油量減少進氣量增加進氣量減少。

62. (2) 較容易產生爆震的汽油是高辛烷值汽油低辛烷值汽油中辛烷值汽油低十六烷值汽油。
63. (1) 汽油噴射引擎未發動時，機油壓力指示燈應在點火開關打開後，即刻亮起點火開關未打開時，即會亮起點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。
64. (1) 汽油噴射引擎未發動時，充電指示燈應在點火開關打開後，即刻亮起點火開關未打開時，即會亮起點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。
65. (1) 汽油噴射引擎未發動時，引擎故障指示燈應在點火開關打開後，即刻亮起點火開關未打開時，即會亮起點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。
66. (1) 技師甲說：「霍爾感測器產生數位式訊號」；技師乙說：「霍爾感測器產生類比式訊號」。何者正確？技師甲技師乙兩者皆對兩者皆錯。

67. (4) P0133 是什麼類型的故障碼(DTC)製造廠的DTC底盤DTC車身DTC共用型，即美國汽車工程學會(SAE)DTC。

68. (4) 曲軸箱通風系統之功用是除去曲軸箱裡的水蒸氣CO 機油油氣。
69. (3) 曲軸箱通風系統中的PCV 閥在引擎停止低速加速及高負荷高速時 HC 的通過量較多。
70. (3) EGR 裝置(廢氣再循環裝置)最主要功用在減少廢氣中之COHCNOx 。
71. (2) 汽車減速時產生有毒廢氣中最多的是COHCNOx 。
72. (3) 將引擎的壓縮比降低，可減少哪一種廢氣的排放量？COHCNOx 。
73. (2) NOx 在何時排放的濃度最高？燃燒溫度低時燃燒溫度高時點火時間較晚時氣門重疊角度較大時。
74. (1) 油箱蒸發控制系統所排放最多之氣體為HCCOCO NOx。
75. (1) 引擎熄火時，PCV 閥是關閉全開半開微開。
76. (1) 使用壓縮壓力錶檢查引擎壓縮壓力時應拆除全部火星塞僅將須測量之火星塞拆除毋須拆除火星塞將汽缸壓力錶接於火星塞上。
77. (3) 可能造成汽油引擎爆震之原因為進氣壓力低壓縮壓力低點火時間過早混合氣過濃。

78. (3) 汽油引擎在理論混合比附近燃燒時，產生較多的污染氣體是COHCNOxPM。
79. (3) 下述何種現象會使汽油引擎排氣管排出藍白煙混合比調整不當點火正時調整不當機油油面太高加速太急。

80. (1) 點火正時太晚時，會發生引擎過熱回火排氣中NOx 含量增加爆震。
81. (1) 測量汽缸壓縮壓力時，應將節氣門置於全開位置全閉位置半開位置任何位置均可。
82. (3) 引擎怠速時，使用真空錶測量進氣歧管處真空，其讀數應為100300500700 mmHg 左右。
83. (3) 氣門彈簧彈力太弱對引擎有何影響怠速不良中速不良高速不良無影響。
84. (1) 測量汽缸之壓縮壓力，如加少許機油後，壓力上升20psi 以上表示活塞環磨損汽缸床燒壞氣門座燒壞導管磨損。
85. (3) 相鄰二缸之汽缸壓縮壓力均很低，其最可能原因為活塞環磨損氣門燒壞汽缸床墊片燒壞氣門導管磨損。
工作項目04：汽車底盤修護(85題)
1. (2) 小型車目前最廣泛被採用的離合器型式是圈狀彈簧式膜片彈簧式半離心力式冠狀彈簧式。
2. (1) 直接傳動時，變速箱中副軸仍然轉動副軸不轉動主軸不轉動離合器軸不轉動。
3. (3) 標準型手動變速箱內的軸有二根三根四根五根。
4. (4) 膜片式離合器膜片彈簧之功用相當於圈狀彈簧釋放桿壓板彈簧釋放桿及圈狀彈簧。
5. (2) FR 汽車，為配合變速箱與差速器間距離的變化，在傳動軸設計有萬向接頭滑動接頭傳動接頭中心軸承。
6. (3) 液體扭力變換接合器使用於普通變速箱手動變速箱自動變速箱同步式變速箱。
7. (1) 最後傳動可將傳動方向改變90 度180 度270 度360 度。

8. (3) 在行星齒輪系中，不包括下列何種齒輪？環齒輪太陽輪螺旋齒輪行星小齒輪。
9. (2) 最終傳動之盆形齒輪為42 齒，角尺齒輪為7 齒，其減速比為1：16：17：18：1。

10. (4) 離合器片中心周圍的彈簧，其作用為增加強度減少磨擦減少響聲減震。
11. (3) 離合器的功用是駕駛者按所需的路況，將引擎動力與變速箱分離接合分離及接合停止 的裝置。
12. (3) 自動排檔的汽車，可以起動引擎的選擇位置是在N 檔P 檔N 檔及P 檔N、P 及D 檔。

13. (4) 變速箱排檔桿在空檔而離合器接合時副軸不轉動主軸轉動離合器軸不轉動副軸轉動。

14. (2) 變速箱換檔困難的原因可能是煞車咬死離合器故障離合器片磨損齒輪油不足。
15. (1) 變速箱跳檔的原因可能是定位銷磨損變速器油太多變速器油太少離合器故障。
16. (3) 踩下離合器踏板時，引擎動力沒有傳到那一機件？飛輪離合器壓板離合器片釋放軸承。
17. (3) 行星齒輪組之太陽輪與行星架鎖在一起時，產生大減速小減速直接傳動空檔。
18. (2) 配合後輪上下跳動時之變速箱與差速器之間的距離變化，傳動軸設有萬向接頭滑動接頭傳動接頭中心軸承。
19. (1) 行星齒輪組之行星架固定，太陽輪主動，環輪被動則產生倒車減速直接傳動倒車加速空檔。

20. (2) 全浮式後軸的軸承是裝在後軸上後軸殼上煞車鼓上邊齒輪上。
21. (1) 普通大貨車之後軸均採用全浮式均採用半浮式均採用3/4 浮式以上三種均採用。

22. (3) 齒輪系中，齒輪轉速較慢者，意即扭力較小不變較大無關。

23. (4) 同步式變速箱的銅錐環磨損時會造成異音失速跳檔排檔困難。

24. (3) 使離合器打滑的可能故障原因為離合器彈簧自由長度變大離合器踏板空檔間隙變大離合器踏板無空檔間隙離合器片減震彈簧折斷。

25. (3) 離合器嚮導軸承是裝在離合器片中心離合器壓板中心曲軸中心變速箱前端。
26. (1) 傳動軸上萬向接頭的功用為配合傳動軸的角度變化增加傳動軸的扭力配合傳動軸的長度變化改變傳

27. (1) 離合器各部零件中絕不允許用溶解液清洗者是釋放軸承離合器蓋釋放桿離合器壓板。

28. (1) 行星齒輪組在自動變速箱中的功用是提供適當之齒輪比產生液壓以作用制動帶及離合器將引擎與液體接合器連結在一起變速箱變速時提供緩衝作用。
29. (1) 車輛裝用超速傳動(Over Drive)裝置的主要功用高速行駛時降低引擎轉速以延長引擎使用壽命超車用使引擎在任何轉速下傳動軸轉速比引擎快使引擎轉速增快。
30. (3) 自動變速箱的手控閥的作用是配合車速調整液壓配合引擎需要調整液壓供駕駛者選擇行駛範圍使離合器與制動帶作用平穩。
31. (2) 於汽車各種用油中，Dexron Ⅲ為那一種油的規格黃油自動變速箱油煞車油汽油。

32. (2) FR 型引擎車輛之傳動軸通常是裝於下列何者之間引擎與離合器之間變速箱與最終減速裝置之間離合器與變速箱之間離合器與差速器之間。
33. (1) 離合器片磨損變薄後，則離合器踏板空檔間隙會變小不改變變大可能變小亦可能變大。
34. (3) 引擎動力是由主軸副軸離合器軸倒檔軸 傳輸到手排變速箱。
35. (4) 容器外標有ATF(Automatic Transmission Fluid)，表示為下列那一種油料煞車油避震器油機油自動變速箱油。
36. (4) 駕駛自動變速箱的車輛，於下長坡行駛時，排檔桿檔位應選擇在PDNL。
37. (2) 行星齒輪最常被應用於差速器自動變速箱轉向機構傳動軸。

38. (2) 拖吊裝有自動變速箱之車輛時，必須為後輪懸空驅動輪懸空前輪懸空視工作方便而定。
39. (2) 前輪傳動的車，前進直行時正常，轉彎時有異音，其故障原因為煞車咬死傳動軸磨損煞車蹄片磨損煞車分泵咬死。

40. (1) 在檢查自動變速箱油量時，發現油中有燒焦味，其可能損壞組件為制動帶油泵總成單向離合器扭力接合器。
41. (2) 有一簡單行星齒輪系，太陽輪齒數為25，環齒輪齒數為50，若太陽輪固定，動力由環齒輪輸入，行星架輸出，則其減比為若干？1：11.5：12：12.5：1。
42. (1) 電磁式無段自動變速（ECVT）之無段是因為改變帶輪比改變鋼帶總長度改變齒輪比改變帶輪距離。

43. (3) 自車輛前面視之，大王銷(King Pin)向內傾斜與垂直線之交角，英文為CasterCamberKing Pin InclinationToe-in。
44. (1) 齒桿與小齒輪式之轉向機廣泛使用於小型車貨車大客車各型汽車。
45. (2) 能使前輪保持向前直行的是前輪定位中外傾角後傾角轉向角前束 的功用。
46. (4) Wheel Balance 中文是指輪胎鋼圈輪胎寬度車輪平衡。
47. (1) 包容角指的是外傾角和大王銷內傾角外傾角和後傾角內傾角和後傾角大王銷內傾角和後傾角 之和。
48. (1) 車輛在轉彎時內輪的轉角比外輪大外輪的轉角比內輪大兩輪的轉角都一樣轉角不能確定。
49. (3) 下圖所示 A 角為內傾角後傾角外傾角包容角。
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50. (3) 從車前看大王銷中心線與鉛垂線之夾角為外傾角後傾角內傾角後傾角或內傾角。
51. (4) 輻射輪胎上標示為155SR13，則此輪胎內徑為155mm155in13mm13in。

52. (4) 輪胎靜平衡不良時，汽車行駛會左右擺動斜向運動沒有影響上下震動。
53. (4) 調整橫拉桿可改變外傾角後傾角內傾角前束。
54. (1) 動力轉向油泵通常由V 型皮帶發電機軸壓縮機軸方向軸 驅動。

55. (3) 轉向節角度與何者有密切的關係？前束後傾角輪胎外傾角前展。
56. (2) 迴轉半徑是指汽車轉彎時，瞬時中心至前內側輪中心線前外側輪中心線前軸中心線汽車中心 之距離。

57. (1) 車輪胎面中央部分磨損較嚴重，其可能之原因為胎壓過高胎壓過低與胎壓無關懸吊系統故障。
58. (3) 下圖是實施轉向系統的何項操作？調整外傾角調整後傾角調整前束調整內傾角。
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59. (1) 下圖是實施轉向機齒桿的何項操作轉向齒桿之彎曲度檢查轉向齒桿小齒輪之檢查轉向齒桿中心線之檢查轉向柱彎曲度之檢查。
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60. (2) 有一輪胎其尺寸為215/70VR14，其中V 係表示輪胎之輪胎尺碼速率限制高度與寬度之比線層數。
61. (4) 車輛轉彎時，內外輪胎角度之差稱為前束前趨角後傾角轉向前展。
62. (3) 兩前輪輪胎中心線之距離在後側測量值大於前側測量值時，稱為後傾角內傾角前束外傾角。
63. (2) 如圖所示之定位校正儀，無法量測下列那一項目？外傾角前束內傾角後傾角。
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64. (1) 前輪轉向是採用何種原理設計？阿克曼原理巴斯卡原理第五輪原理阿基米德原理。
65. (4) 實施車輪定位時，需使用煞車固定器之檢查項目為下列那一項？前束外傾角兩側軸距轉向前展。
66. (2) 動力轉向系統排放空氣的方法是將回油管拆下轉動方向盤將空氣螺絲打開無法放空氣。
67. (2) 某輪胎的胎壓32psi，換算成公制為2.0kg/cm 2.25 kg/cm 3.1 kg/cm 2.5 kg/cm 。
68. (3) 一般輪胎的胎紋深度，剩下多少必須更換新胎3.5mm2.0mm1.6mm1.2mm。
69. (2) 車速感應型動力轉向系統中，當車速低時轉動方向盤，較車速高時轉動方向盤所產生的壓力相同較大較小不一定。

70. (4) 動力轉向機構發現轉向困難，最可能的原因是胎壓過高平衡桿彎曲前輪定位不正確液壓過低。
71. (3) 鎖跟式煞車蹄片僅在車輛前進時僅在車輛後退時前進後退時猛然踩下煞車時 會發生自動鎖緊之作用。
72. (1) 煞車管路中比例閥(Proportional Valve)之主要功用為防止後輪先煞住增大前輪煞車力使後輪較早煞住防止煞車單邊。
73. (2) 真空液壓煞車當引擎在發動中踩下煞車一半時，大氣門是完全開先開啟後關閉完全關先關閉後開啟。

74. (2) 汽油車真空輔助煞車增壓器之真空來自排氣歧管進氣歧管文氏管真空泵。
75. (4) 一般轎車手煞車通常是採用油壓氣壓真空機械制動裝置。
76. (2) 雙迴路煞車系統中，如一後輪漏油則其他各輪還有煞車作用僅兩輪有煞車作用四輪均沒有煞車作用四輪均有煞車作用。
77. (2) 踩下煞車踏板會有跳動現象，主要原因是煞車油太多煞車鼓失圓煞車油管中有空氣煞車來令磨損。

78. (3) 真空液壓煞車放空氣之順序是先放前輪後輪控制門組放氣嘴液壓缸之放氣嘴。

79. (4) 如圖所示之液壓系統則活塞B 之面積為51050100 cm 。
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80. (4) 拆裝煞車油管接頭時，應使用普通開口扳手普通梅花扳手鉗子油管扳手。
81. (2) 碟式煞車僅更換煞車片(Pad)後，應特別注意須排放空氣踩煞車踏板數次調整輪煞車間隙調整煞車踏板作用高度。
82. (3) 一般煞車油可以以酒精長期取代不會沸騰不同廠牌，不可混合使用不會侵蝕油漆表面。

83. (4) 下圖是實施煞車圓盤何項操作？煞車圓盤直徑之測量煞車圓盤厚度之測量煞車來令片厚度之測量煞車圓盤偏擺量之測量。
[image: image15.emf]
84. (2) 一般小型車兩前輪與兩後輪之煞車制動力大小的分配為一樣大前輪較大後輪較大無法分配。
85. (3) 碟式液壓煞車，當煞車片磨耗時，在煞車系統中不受影響者為煞車踏板高度分泵活塞行程煞車片與煞車盤間隙煞車圓盤。
工作項目05：汽車電系修護(85題)
1. (2) [image: image30.emf]記號表示電阻保險絲線圈開關。
2. (1) 檢驗二極體的電阻應該是順向電阻小，反向電阻大順向電阻大，反向電阻小順向電阻小，反向電阻不一定順向和反向電阻均相等。
3. (1) 下面電氣符號何者代表電阻[image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf] [image: image5.emf]。
4. (2) 三用電錶測量車上電路電壓時，選擇開關應置於ACVDCVDCmAR×K 的位置。
5. (3) 下列金屬何者電阻係數最小？鉛鐵銅鋁。
6. (4) 電氣符號[image: image6.emf]代表電阻電容電瓶線圈。

7. (2) 汽車電線號數愈大，電線愈粗號數愈大，電線愈細線之粗細與號數無關線之粗細以顏色之不同表示之。
8. (1) 線路圖上的電線如標示為－WB－則表示該電線的顏色為白底黑條紋黑底白條紋白色黑色。
9. (3) 電阻之單位是伏特安培歐姆瓦特。
10. (1) 兩電阻器串聯後電阻增加電阻降低電壓增高通過電流加大。
11. (3) 有10W、20W 及30W 三個燈泡並聯，兩端之電壓為100V，則兩端的總電阻為16Ω166Ω166.67Ω16.67Ω。
12. (3) 在汽車電路圖中，圖示的符號意義為發電機頭燈電瓶開關。
[image: image16.emf]
13. (4) 在汽車電系元件中，圖示的“15＂符號意義為15V15W15Ω15A。
[image: image17.emf]
14. (3) 在汽車電路圖中，圖示的符號意義為頭燈雨刷點火抑制 開關。
[image: image18.emf]
15. (1) 在汽車電路圖中，圖示的符號意義為熱敏（感溫）電阻可變電阻電磁閥線圈。
[image: image19.emf]
16. (2) 下列圖示左圖為汽車繼電器共有五支接腳，右圖為內部電路圖，如果將1、2 腳位接上DC12V 電源則1、3腳會導通3、4 腳會導通4、5 腳會導通3、5 腳會導通。

[image: image20.emf]
17. (2) 指針式三用電錶內有1.5V 及9V 電池兩種，若“×10＂檔電阻無法歸零時，其原因可能為9V 電池失效1.5V電池失效9V 及1.5V 電池都失效與電池無關。
18. (3) 以歐姆錶測量電容器，若指示為0Ω 時，表示該電容器為斷路充電已滿短路正常。
19. (3) [image: image7.emf]左圖中，其總電阻為6Ω10Ω50Ω70Ω。
20. (4) 下列何者為電功率的單位？伏特安培歐姆瓦特。
21. (1) 若將21W、18W、10W、5W 等4 個燈泡串聯，則其中最亮的燈泡為5W10W21W18W。
22. (2) 使用電壓錶(DCV)測量一只12V 電瓶，應將檔位撥在DCV 何處2.55025010 V 處。
23. (2) 10A 保險絲燒毀應更換幾安培的保險絲比較安全8A10A12A15A。

24. (3) 電晶體中，射極、基極及集極，其英文字母代表符號依序為BCECEBEBCBEC。
25. (4) 12V 電瓶其分電池是由3456 個串聯而成。

26. (1) 電瓶各分電池電水比重不可相差0.0250.0500.2500.500 以上。

27. (1) 兩個以上電瓶使用等電流充電法時，電瓶的接線是串聯並聯複聯串並聯。

28. (3) 一般電瓶容量的表示方法是AKAAHKV。

29. (2) 下列何種情況，對電瓶的損害最大？充電不足過度充電電水液面太低電水比重太低。
30. (2) 充電中的電瓶遇火花容易引起爆炸，因為充電中的電瓶會產生氧氣氫氣水蒸氣氮氣 引起爆炸。
31. (3) 電瓶電水經常不足，其可能原因為電瓶損壞充電不足過度充電發電機損壞。

32. (3) 起動馬達空轉時，轉速慢、耗電流大表示銅刷接觸不良磁場線圈斷路電樞軸彎曲或軸承太緊電磁開關接觸不好。
33. (2) 超速離合器與電磁開關型的起動馬達，如將電磁開關上的M 線頭拆下，則起動馬達吸住線圈不作用吸入線圈不作用吸住、吸入線圈均不作用吸住、吸入線圈均還有作用。
34. (3) 起動馬達電磁開關上之M 線頭應接電瓶發火開關馬達本體搭鐵。
35. (3) 起動馬達雙線圈電磁開關的吸入線圈在電磁開關本身搭鐵在磁場線圈搭鐵經馬達本體搭鐵的銅刷搭鐵在電樞線圈搭鐵。
36. (3) 有一12V 的電瓶，打馬達時電瓶兩端電壓為7.5V，可能現象為電瓶充滿電電瓶線斷路電瓶電量不足起動馬達接線斷路。
37. (2) [image: image8.emf]左圖為串聯式馬達並聯式馬達複聯式馬達串並聯式馬達。
38. (1) 更換汽車起動馬達時應先拆卸電瓶負極線起動馬達固定螺桿起動馬達M 接頭起動馬達ST 接頭。
39. (3) 下列有關使用雙線圈式電磁開關之起動系統的敘述，何者正確？吸住線圈較吸入線圈粗吸住線圈與吸入線圈產生的磁場方向永遠相同電樞線圈斷路，則吸入線圈無法通電電樞線圈斷路，磁場線圈仍可通電。
40. (2) 電壓調整器的功用為防止白金跳火限制發電機的最高輸出電壓減少磁場電流防止干擾無線電。
41. (3) 交流發電機中之充電指示燈係連接在發電機中的那一個線頭A 線頭E 線頭L 線頭N 線頭。
42. (3) 電瓶充電時，充電電壓應低於電瓶電壓等於電瓶電壓高於電瓶電壓高於發電機電壓。

43. (3) 交流發電機產生電流的部分為何機件？二極體轉子（磁場線圈）靜子（三組導線）碳刷。
44. (2) 交流發電機優於直流發電機的最重要之特性為電壓較穩定低速時發電量較大交流充電正極搭鐵或負極搭鐵可任意連接。
45. (3) 交流發電機的靜子相當於直流發電機的哪一部份整流子蓋板和電刷電樞磁場和磁場線圈。
46. (1) 交流發電機發電原理為轉動的磁力線、切割導線、感應出電流轉動的導線、切割磁力線、感應出電流靠剩磁發電由電樞發電。
47. (1) 測試發電機之發電電壓時，應將電壓錶與發電機之B 線頭並聯F 線頭並聯B 線頭串聯F 線頭串聯 連接。
48. (1) 下列哪一項是屬於汽車發電機的規格12V 70A70V 12A12Ω 70A70Ω 12A。
49. (1) 點火正時不對時部分車型可以轉動分電盤調整調整火星塞間隙調整正時皮帶將分電盤拆下來調整。
50. (4) 火星塞有冷熱式之區別，主要的差別為中央電極的材料間隙的大小螺牙的長短瓷芯的長短。
51. (1) 拆下火星塞，電極處經常有積碳或上油，表示使用之火星塞太冷式太熱式間隙太大螺牙太長。
52. (1) 下列何種情況，可增加能供電壓增加充磁時間減少充磁時間增加火星塞間隙減少火星塞間隙。

53. (4) 交流發電機B 線頭上裝電容器其功用是穩定發電機之輸出電壓增強電壓增加發電量防止干擾無線電。
54. (4) 頭燈對光時應檢查光度光軸角度遠光及近光光度和光軸角度。
55. (3) 煞車燈之亮度與尾燈相同較尾燈暗較尾燈亮與倒車燈一樣。
56. (3) 方向燈正常閃爍每分鐘為130～150120～13080～12050～70 次。
57. (1) 大燈燈泡上有“2＂的記號者，其內部構造為雙芯單芯石英燈泡鹵素燈(Halogen Lamp)。
58. (4) 下列何種燈須經點火開關控制危險警告燈小燈煞車燈倒車燈。
59. (2) 汽車室內燈開關裝於室內燈泡前室內燈泡後車門開關後保險絲後，室內燈前。
60. (3) 閃光器的L 線頭應接到搭鐵電源轉向燈開關指示燈。
61. (3) 車輛行駛中，將圖示之綜合開關撥至“R＂位置，則小燈頭燈右方向燈左方向燈 會亮。

[image: image21.emf]
62. (4) 下列哪一項是屬於汽車方向燈泡的規格？12V 20A12V 20Ω12V 20μF12V 20W。
63. (4) 將24V 規格燈泡裝於12V 之電路中，則燈泡不亮燈泡燒壞燈泡亮度不變燈泡亮度變弱。
64. (4) 欲安裝一倒車蜂鳴器，則蜂鳴器之電源應接保險絲盒燈總開關小燈電源倒車燈電源。
65. (2) 車輛行駛中，儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示燃油系統充電系統潤滑系統燈路系統故障。

[image: image22.emf]
66. (1) 車輛行駛中，儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示機油壓力不足燈路系統故障燃油即將用罄引擎溫度過高。

[image: image23.emf]
67. (3) 車輛行駛中，儀錶板有如下圖所示符號指示燈突然亮起，表示引擎機油不足引擎溫度過高引擎控制系統儀錶板燈路系統 故障。

[image: image24.emf]
68. (1) 下列哪一項汽車電路必須裝置繼電器車用喇叭小燈燃油錶倒車燈。
69. (4) 下列哪一項是屬於可變電阻器的汽車電器零件喇叭中控鎖馬達燈泡燃油浮筒總成。
70. (3) 將雨刷開關置於“INT＂位置時，雨刷的動作為低速一直擺動高速一直擺動間歇擺動至靜止位置後，停止不再擺動。
71. (3) 雨刷馬達如下圖中A-B 之電路接通時，其轉速為低速中速高速間歇。

[image: image25.emf]
72. (2) 磁場為永久磁鐵的雨刷馬達，改變馬達轉速是利用改變磁場強度改變經電樞的線圈數改變磁場電流大小改變磁場方向。
73. (1) 雨刷系統中，能使雨刷片擺回擋風玻璃原設定位置的裝置是雨刷馬達的靜位開關雨刷馬達的減速機構雨刷連桿的樞軸雨刷臂。
74. (3) 汽車用環保冷媒為氨R22R134aR12。
75. (2) 汽車冷氣中能將高壓、高溫氣態冷媒轉變成液態冷媒的機件是蒸發器冷凝器壓縮機膨脹閥。
76. (3) 汽車冷氣系統，依車室內熱負荷大小控制冷媒的流量是冷凝器蒸發器膨脹閥貯液筒。
77. (2) 冷氣系統中之冷媒在下列何種機件內釋放熱量蒸發器冷凝器壓縮機貯液筒。
78. (3) 冷氣系統中的貯液筒，除貯存液體冷媒外，還有升高壓力降低壓力吸收水份吸收熱量 之功用。
79. (1) 冷氣系統冷凝器(Condenser)中冷媒的狀態為由氣態逐漸變成液態由液態逐漸變成氣態保持氣態保持液態。
80. (3) 蒸發器的作用為吸收冷媒之熱放出冷媒之熱吸收車廂內之熱吸收冷媒之水份。
81. (2) 冷媒量不足須補充時，應在引擎靜止時由低壓端補充引擎發動時由低壓端補充引擎靜止時由高壓端補充引擎發動時由高壓端補充。

82. (1) 下圖為電子電路中的OR 閘AND 閘INV 閘反AND 閘。

[image: image26.emf]
83. (2) 下圖為電子電路中的OR 閘AND 閘INV 閘反OR 閘。

[image: image27.emf]
84. (4) 下圖為何種型式繼電器AC 型DC 型NO 型NC 型。
[image: image28.emf]
85. (3) 下圖為何種警告燈ABS 警告燈SRS 警告燈安全帶警告燈車門警告燈。
[image: image29.emf]
工作項目06：工作安全與衛生(5題)
1. (1) 以活動扳手扭旋螺帽時，為避免傷及手腳，應使用拉力重力推力剪力。
2. (4) 以銼刀銼金屬物件時，銼刀常佈滿細屑，宜用下列何者清除手指抹布敲擊軟刷。
3. (4) 消防系統中何者屬固定式消防設備手提式滅火器消防車乾粉滅火裝置消防泵。

4. (3) 汽車修護廠最常見發生火災的種類為：D 類C 類B 類A 類 火災。
5. (4) 使用電鑽時要戴手套不要握得太緊不握緊但要戴手套一定要握緊並不得戴手套。
工作項目07：專業英文及手冊查閱(15題)
1. (3) Coolant 是下列何者之英文名稱？冷卻管冷卻水套冷卻水冷卻油。
2. (2) Brake Light 是下列何者之英文名稱？煞車油煞車燈煞車油管煞車踏板。
3. (4) Fuel Tank 是下列何者之英文名稱？供油泵燃油系燃料濾杯燃油箱。
4. (1) Air Cleaner 是下列何者之英文名稱？空氣濾清器機油濾清器柴油濾清器汽油濾清器。
5. (3) Alternator 是下列何者之英文名稱？起動馬達壓縮機發電機動力轉向泵。
6. (1) Exhaust System 是下列何者之英文名稱？排氣系統進氣系統轉向系統燃料噴射系統。
7. (4) Ampere 是下列何者之單位名稱？電壓電阻電容電流。
8. (1) Battery 是下列何者之英文名稱？電瓶分電盤發火線圈外電阻。

9. (3) Gear ratio 是下列何者之英文名稱？齒數轉速齒輪比齒輪組。
10. (4) Ground 是電系中何者之英文名稱？短路斷路開路搭鐵。
11. (1) ABS 是下列何者之英文縮寫？Anti-Lock Brake SystemAuto-Brake SystemAnti-Lock Boost SystemAuto-Bleed System。
12. (3) Relay 是下列何者之英文名稱？控制盒保險絲繼電器開關。

13. (4) SRS(Supplemental Restranit System)是下列何者英文名稱？循跡控制系統車身穩定系統衛星導行系統空氣氣囊。
14. (3) Automatic Transmission 是扭力變換器手排變速箱自動變速箱觸媒轉換器。
15. (3) 四輪傳動之英文縮寫字為4WB4WS4WD4WE。
